แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลนายาง
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
หน้าที่ 1
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	1
	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร
	10,000,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	2
	ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล.ซอยศาลาหมู่บ้าน (อโนดาด) หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 166.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 223.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร
	2,000,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	3
	ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรรวมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 2.20-5.00 เมตร ระยะทางยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 1,271.00 เมตร
	4,995,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	4
	ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00,5.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,212.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 466.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
	4,200,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	5
	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟต์คอนกรีต สายหลังนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 616.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร
	3,500,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569



หน้าที่ 2
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	6
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเจี๋ยน 
หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
	495,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	7
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเอื่อนถึงไร่นายฉลาด 
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร
	495,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	8
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่อ้อยถึงบ้านนายเอก หมู่ที่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร
	499,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	9
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุรเชษฐ์ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรรวมรางวีกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตรพร้อมบ่อพักยาวรวม 200.00 เมตร
	1,500,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	10
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างบอย และซอยบ้านนายเอก หมู่ที่ 5 
ต.เขาใหญ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร และ 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 565.00 ตารางเมตร
	499,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	11
	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยบ้านนางลำแพน หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 138.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร
	800,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569






หน้าที่ 3
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	12
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนางนันทา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 186.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร
	800,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	13
	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 7 ตะวันออก หุบกะพง หมู่ที่ 10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร
	2,800,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	14
	ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยอเนกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,434.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ความยาว 270.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
	4,995,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	15
	ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมทางเท้า ซอย 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร ความยาวรวม 524.00 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 1,048.00 ตารางเมตร
	7,800,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	16
	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทุ่งนาถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 423.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,115.00 ตารางเมตร
	2,000,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	17
	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยบายพาส 1 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรรวมรางวี
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 278.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 1,688.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ความยาวรวม 555.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร
	4,900,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569



หน้าที่ 4
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	18
	ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 
2.50-5.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 342.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร
	2,300,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	19
	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
สายภายในหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 485.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า2,304.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 81.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
	2,600,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	20
	ปรับปรุงท่อประปา ซอยคุณโบว์ หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 236.00 เมตร
	230,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	21
	ขยายเขตประปา ซอยท้ายหมู่บ้านร่องระกำ หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 
ระยะทางยาว 520.00 เมตร
	328,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	22
	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 ทิศใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว925.00 เมตร
	456,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	23
	ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ ทิศเหนือ (ถังสูง) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia.160 มม. PN10 PE80 ระยะทางยาว 500.00 เมตร
	499,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	24
	ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านเต็มทรัพย์ หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 460.00 เมตร
	360,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569


หน้าที่ 5
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	25
	ติดตั้งระบบ Back Wash สถานีผลิตจ่ายน้ำประปาหนองข้าวนก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 kw 380/3/50 อัตราสูบไม่ต่ำกว่า 250 ลบ.ม./ซม. ส่งสูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบควบคุมและระบบท่อ-อุปกรณ์
	498,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	26
	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (โรงกรองน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.) 
สถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาหนองข้าวนก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
โดยทำการติดตั้งระบบเติมสารเคมี แบบอัตโนมัติ,ปั๊มจ่ายเคมี, มอเตอร์กวนสารเคมี ถัง PE, แท่นวางระบบสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และหลังคาโรงเรือน
	498,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	27
	ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ไร่บน – หุบกะพง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 225 มม. PN10 PE80 
ระยะทางยาว 300.00 เมตร
	498,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	28
	ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านจำเริญ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 170.00 เมตร
	347,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	29
	ปรับปรุงท่อประปา (ช่วงต่อ) ซอยสุขมิลเลอร์ – ซอยนันทา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 
ระยะทางยาว 400.00 เมตร
	217,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	30
	ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาชายศูนย์ฯ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 160 มม. PN10 PE80 ระยะทางยาว 350.00 เมตร
	363,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	31
	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ทิศเหนือ (ขวา) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 1,364 เมตร   
	498,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569




หน้าที่ 6
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	32
	ปรับปรุงท่อประปา ช่วงบ้านชวาทองคันคลอง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 
ระยะทางยาว 825.00 เมตร
	368,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	33
	ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1,2  ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
1.ชุดระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง
  1.1 เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 3000 วัตต์ จำนวน  2 เครื่อง 
  1.2 ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U จำนวน  1  ชุด 
  1.3 ปากลำโพงฮอร์น   ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 27 ชุด
  1.4 ปากลำโพงฮอร์น   ขนาด 15 นิ้ว จำนวน  3 ชุด 
  1.5 Unit Horn พร้อม Line Metching 150 W จำนวน 30 ตัว
  1.6 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x1.5 SQ.MM จำนวน 3,670เมตร
  1.7 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x2.5 SQ.MM จำนวน 4,000 เมตร
  1.8 ลำโพงมอนิเตอร์   จำนวน  1  ชุด 
  1.9 เครื่องเล่น AM/FM แบบดิจิตอล  จำนวน  1  ชุด 
  1.10 ไมค์สายพร้อมขาตั้ง    จำนวน  1  ชุด 
  1.11 อุปกรณ์ติดตั้ง  
  1.12 ค่าแรงในการเดินสายสัญญาณลำโพงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
	1,078,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569










หน้าที่ 7
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	34
	ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2,3,4,9  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
1.ชุดระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง
  1.1 เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 3,000 วัตต์ จำนวน  2 เครื่อง 
  1.2 ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U จำนวน  1  ชุด 
  1.3 ปากลำโพงฮอร์น  ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 34  ชุด
  1.4 ปากลำโพงฮอร์น   ขนาด 15 นิ้ว จำนวน  3 ชุด 
  1.5 Unit Horn พร้อม Line Metching 150 W จำนวน 37 ตัว
  1.6 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x1.5 SQ.MM จำนวน 3,500 เมตร
  1.7 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x2.5 SQ.MM จำนวน 3,800 เมตร
  1.8 ลำโพงมอนิเตอร์   จำนวน  1  ชุด  
  1.9 เครื่องเล่น AM/FM แบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 
  1.10 ไมค์สายพร้อมขาตั้ง    จำนวน 1 ชุด 
  1.11 อุปกรณ์ติดตั้ง  
  1.12 ค่าแรงในการเดินสายสัญญาณลำโพงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
	1,118,200
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	35
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เทศบาลตำบลนายาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2568
	2,578,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

	รวม 35 โครงการ
	58,112,200
	



															ผู้รับรองข้อมูล

													(ลงชื่อ)         ..................................
														        (นายอนุชา สุภาษิต)
															  ปลัดเทศบาล
